Ⅲ. 학습지_학생용

2. 조명설비

3. 조명 설비는 어떻게 설계할까?

학습 목표

1. 조명 설비의 설계순서를 설명할 수 있다.

2. 조명 설비를 설계할 수 잇다.

조명 설비의 설계 순서

(가) (나)	1. (가), (나)에 들어갈 조명 설비의 설계 순서와 의미는? ① (가) ② (나)

2. 건축화 조명의 종류

( ) 조명	( ) 조명	( ) 조명	( ) 조명

3. 조명(등)기구의 수량 구하기

바닥 면적 200[m2]의 교실에 전광속 2,500[lm]의 40[W] 형광등을 시설하여 평균조도를         150[lx]로 하려면 설치하여야 하는 전등 수는 몇 개인지 구하시오. 단, 조명률 50[%], 감광       보상률은 1.25로 한다.